지구물리정보처리 및 실험 중간시험

강원대학교 지구물리학과 이훈열 교수  (2004년 4월 21일 오후 3시 ~ 4시 50분)

(이 시험지에 답을 바로 작성하여 제출. 뒷면은 보충설명 및 연습장으로 활용)

학과		학번		성명

8bit로 표현할 수 있는 unsigned integer는 (    )에서 (    ) 까지 이다. (3점)

BIL, BIP, BSQ에 대하여 설명하시오. (10점)

다음과 같은 특징을 갖는 영상의 데이터 크기는 (           ) Byte 이다. (4점)

Number of band=4, Data type=32-bit real, Number of column=100, Number of Row=200

다음의 값을 구하시오(10점).

(a) 10012 + 11012 = (         )2 = (           )10

(b) 1101101110012 = (         )8 = (           )16

(c) 0.11012 = (           )10

다음 세 band를 가진 3bit 영상이 있다.

4	4	5	2	5	3
3	2	4	6	1	4
5	4	5	3	7	6
2	7	0	4	4	4
6	3	4	6	1	5
4	5	2	3	5	3

5	6	5	5	6	4
5	4	6	7	2	5
6	7	6	4	7	5
3	7	1	5	7	4
5	5	6	7	3	6
5	4	3	4	6	2

3	3	2	1	3	2
1	1	3	4	0	2
5	3	3	2	6	5
1	4	0	3	3	3
5	2	2	4	0	5
4	4	2	2	4	1

Band 1	Band 2	Band 3

(a) 각 밴드의 Histogram을 막대그래프로 그리시오. (15점)

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
DN	0	1	2	3	4	5	6	7
갯수
hist

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
DN	0	1	2	3	4	5	6	7
갯수
hist

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
DN	0	1	2	3	4	5	6	7
갯수
hist

Band 1	Band 2	Band 3

(b) 각 밴드의 평균값을 소수 둘째 자리까지 반올림하여 구하시오. (5점)

[eqn: mu _{1} =] (       ),  [eqn: mu _{2} =] (       ),   [eqn: mu _{3} =] (       ).

(c) 각 밴드의 분산(variance)을 소수 첫째자리까지 반올림하여 구하시오. (이 때, 계산상의 편의를 위하여 평균값은 반올림하여 정수만 사용) (10점)

[eqn: sigma _{1} ^{2} =] (       ), [eqn: sigma _{2} ^{2} =] (       ), [eqn: sigma _{3} ^{2} =] (       ).

	1	2	3
1
2
3

(d) Covariance Matrix를 구하시오. (소수 첫째자리까지, 반올림) (20점)

	1	2	3
1
2
3

(e) Correlation Matrix를 구하시오. (소수 첫째자리까지, 반올림) (3점)

다음은 Supervised Classification 결과에 대한 Error Matrix 이다.

(a) 괄호 안을 완성하되, 소수점 첫째자리까지만 반올림하여 구하시오. (11점)

		Training Dataset						User's Accuracy
		숲	도시	바다	논	밭	total
Classification results	숲	24	0	3	1	2	30	( )
	도시	0	15	2	0	1	18	( )
	바다	2	2	12	2	1	19	( )
	논	1	1	1	18	2	23	( )
	밭	3	4	2	9	12	30	( )
	total	30	22	20	30	18	120
Producer's Accuracy		( )	( )	( )	( )	( )
Overall Accuracy = ( )

(b) 이 때 사용된 Classifier는 도시를 얼마만큼 정확히 분류했습니까? (      ) (2점)

(c) 이 Classifier가 바다라고 분류한 결과에 대하여 얼마나 믿을 수 있습니까? (   ) (2점)

7. 그동안 이 과목에서 배운 점과 앞으로 배우고 싶은 내용, 그리고 교수에게 바라는 내용을 적으시오. (5점)