PG-STEAMER를 이용한 원격탐사 영상분석 실습

실습 전 C 드라이브에 작업 폴더 생성(폴더 이름: 20071114)

제 1장 영상자료 보기

제 1절 영상자료의 육안분석

[1] 영상자료 열기

1. PG-STEAMER 실행→Visual Analyzer

2. File→Open→C:\Pixoneer\PG-STEAMER2.2\data에서 daejon.idm 선택

[2] Quick Enhance - 영상의 밝기와 대비 조절

1. [1]의 Visual Analyzer에서 Quick Enhance 메뉴 실행

2. 다양한 option 선택하여 영상의 밝기와 대비 효과 보기

3. Quick Enhance 기능은 주영상 창에 나타나는 영상만을 기준으로 밝기와 대비 조절

[3] 영상의 스크롤, 확대 및 축소

1. Visual Analyzer 창의 좌측 아래 스크롤 창에서 노란색 사각형 이동

2. 화면에 나타나는 영상의 이동 확인

3. 주영상 창에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭한 상태로 영상 이동

4. 스크롤 창의 노란색 사각형의 이동 확인

5. 영상의 확대, 축소는 Visual Analyzer의 메뉴를 이용하거나 마우스 휠 이용

[4] Interactive Contrast Stretch - 사용자에 의한 밝기 및 대비 조절

1. Visual Analyzer 창의 Interactive Contrast Stretch 메뉴 실행

2. 왼쪽 창에서 화소의 최소 및 최대값 등을 결정

3. 화소값 변화 및 Stretch Type 변화를 통해 영상의 최적 밝기 및 대비 선택

[5] 다중 밴드의 영상 확인

1. Visual Analyzer 창에서 Layer 확인

2. 각각의 Layer는 밴드를 의미하며, 각 밴드를 더블 클릭하면 해당하는 영상이 나타남

3. 각 밴드별로 밝기 및 대비 조절(Linear Gaussian 95%)

[6] 단일 밴드의 색상 표현

1. Visual Analyzer의 Set Color Table 메뉴 실행→다양한 색상표 적용

[7] 다중 밴드 영상의 색상 합성

1. Visual Analyzer→밴드 리스트에서 해당 밴드에 마우스 오른쪽 버튼 클릭

2. 각 밴드에서 색상 설정→Quick Enhance 실행

[8] Image Link - 두 영상 자료의 공간적 연결

1. 현재까지 작업한 Visual Analyzer 유지

2. 새로운 Visual Analyzer→File→Open→daejon.idm 선택

3. 첫 번째 밴드는 grey scale로 나타남→Quick Enhance 통해 밝기/대비 조절

4. 어느 한 Visual Analyzer에서 Link View 실행→daejon.idm 선택→OK

5. 공간적으로 Link 되었는지 확인

[9] 영상으로부터 벡터 추출

1. Link 해제→Screen Digitizer 선택

2. Start New Digitizing→위성영상 디지타이징(마지막에 더블 클릭하면 디지타이징 종료)

3. 마우스 오른쪽 버튼 클릭→최근에 디지타이징 된 벡터가 무효화

4. Screen Digitizer 대화 상자에서 폴리라인과 폴리곤의 길이 및 면적 확인

5. Screen Digitizer 대화 상자에서 Layer의 이름 변경(마우스 우 클릭)

6. Output Vector File→Select→작업 폴더에 저장→Save(DXF 또는 SHP 파일)

제 2장 영상자료 관리

제 1절 영상파일 자르기

[1] 위성영상의 일부 자르기

1. PG-STEAMER→Tools and Utilities→Resize Image

2. Open Input File→C:\Pixoneer\PG-STEAMER2.2\data에서 daejon.idm 선택

3. 창 좌측 아래쪽에 Subset→Spatial

4. 왼쪽 창의 노란색 영역이 추출하고자 하는 영역, 마우스 커서를 이용하여 크기 조절

5. 노란색 영역은 마우스 왼쪽 버튼 클릭 후 이동 가능

6. Lower Left Corner와 Upper Right Corner에 수치 입력하여 조절 가능

7. 좌측 영상에서 마우스 우 클릭 한 상태로 위, 아래 이동하면 밝기 조절 가능

8. 공간 영역 설정 후 OK→Set Output File→작업 폴더에 sub_1 으로 저장→Run

9. Spatial 버튼 클릭하여 추출하고자 하는 영역을 약간 바꾸고 sub_2로 저장→Run

10. 다시 Spatial 버튼 클릭하여 영역을 약간 바꾸고 sub_3 으로 저장→Run

[2] 위성영상의 일부 밴드 자료만 추출하기

1. PG-STEAMER→Tools and Utilities→Resize Image

2. Open Input File→C:\Pixoneer\PG-STEAMER2.2\data에서 daejon.idm 선택

3. Spectral→Green 선택→OK→작업 폴더에 sub_layer로 저장→Run

[3] 위성영상의 화소 크기 변경

1. Output Pixel Size와 Output Image Size 조절

제 2절 영상파일 붙이기

[1] 위성영상 자료의 공간 융합(Spatial Mosaic)

1. PG-STEAMER→Tools and Utilities→Mosaic Images

2. Open File to Add→sub_1, sub_2, sub_3 선택

3. Move Forward와 Move Backward 사용해보기

4. Spectral→모두 선택→OK

5. Set Output File→mosaic.idm으로 저장→Run

6. Visual Analyzer로 확인

[2] 다른 위성영상을 새로운 밴드로 추가하기(Spectral Mosaic)

1. PG-STEAMER→Tools and Utilities→File Tools

2. Open Input File→daejon.idm 선택

3. Import Layers from other image file→Add File→작업 폴더에 저장했던 sub_layer.idm 선택

4. 밴드 선택 후 Import→밴드 개수 확인

5. Visual Analyzer를 통해 밴드 개수 확인

Note - 불러들여 import 할 밴드는 밴드가 추가될 영상자료와 좌표계 및 영상의 크기가 같아야 한다.

제 3절 레이어의 추가 및 제거

[1] 현재 보고 있는 영상을 새로운 레이어로 추가하기

1. Visual Analyzer→Open File→daejon.idm 열기

2. Interactive Contrast Stretch를 이용하여 영상 강조

3. Spatial Filtering→Current Layer→Laplacian 3x3을 이용하여 날카로운 영상 생성

4. File→Save as→Current Layer→As New Layer

5. 현재 열려있는 영상이 하나의 레이어(밴드)로 추가됨

[2] 특정 레이어 자료 제거

1. PG-STEAMER→Tools and Utilities→File Tools

2. Open Input File→daejon.idm 선택

3. Remove Layer→제거할 밴드 선택→Remove

제 3장 위성영상의 처리

제 1절 위성영상 자료의 분류

[1] 감독분류

1. PG-STEAMER→Image Processing→Supervised Classification

2. Open Input File→class_ex.idm 열기

3. Set Training Data Sets→밴드 4, 3, 2를 각각 R, G, B로 할당

4. Current ROIs에서 New ROI→확대/축소 기능을 이용하여 ROI 선정에 좋은 영상 크기 조절

5. 물에 대한 ROI 설정→색상, Name과 Comments 변경→Change

6. 산림과 도심에 대한 ROI 설정

7. Current ROIs에서 water 선택→Create class, 산림과 도심에 대해서도 같은 과정 반복→OK

8. Classification Method: Maximum Likelihood

9. Set Output File→작업 폴더에 classified로 저장→Run

10. Visual Analyzer→class_ex와 classified를 link 시켜 분류 결과 확인

제 2절 위성영상의 밴드 연산

[1] NDVI 연산

1. PG-STEAMER→Image Processing→Band Math

2. Open/Input File→class_ex.idm 열기

3. Formula→(B4-B3)/(B4+B3)

4. Output Option→To New Layer→Output Layer Name: NDVI→Run

5. Visual Analyzer에서 class_ex.idm 열기, NDVI Layer 확인

제 3절 Stereo DEM 추출

[1] 스테레오 영상 생성

1. PG-STEAMER→DEM Tools→Stereo DEM Generation

2. Open Left Image→spot262.idm, Open Right Image→spot56.idm 열기

3. Input Left Image File→Exterior Orientation→Sensor→SPOT Pan→Do Modeling

4. Table의 GCP에 마우스 우 클릭→오름차순 정렬

5. 16번과 17번 GCP를 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 off 시킴→RMS Error의 감소 확인

6. Do Modeling 옆의 OK 클릭

7. Input Right Image File→Exterior Orientation→Sensor→SPOT Pan→Do Modeling

8. Table의 GCP에 마우스 우 클릭→오름차순 정렬

9. 12, 2, 16, 19번 GCP를 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 off 시킴→RMS Error의 감소 확인

10. Do Modeling 옆의 OK 클릭

11. DEM을 추출하고자 하는 영역 선택→Output DEM Spacing: 20

12. Set Output File→작업 폴더에 dem_20 으로 저장→Run(수 분 소요)

13. Visual Analyzer에서 dem_20을 열어 확인, 색상표에서 Black+Rainbow

[2] 스테레오 영상의 내삽

1. PG-STEAMER→DEM Tools→Stereo DEM Interpolation

2. Open Input File→dem_20, 내삽을 적용할 화소값으로 -1 입력

3. Set Output File→dem_20_interpolated→Run

4. Visual Analyzer에서 확인

제 4절 정사영상 생성

[1] DEM을 이용한 정사영상 생성

1. PG-STEAMER→Image Processing→Ortho rectification

2. Open Input File→spot56.idm 선택

3. Orientation by GCP 체크, Exterior 클릭

4. Sensor→SPOT Pan→Do Modeling

5. GCP 테이블에서 마우스 우 클릭→17, 16번 GCP off(마우스 왼쪽 클릭)→OK

6. Open DEM File→dem_20_interpolated.idm 선택

7. Set Output File→ortho.idm→Run

제 4장 영상의 3차원 표현

[1] DEM과 정사영상을 이용한 3차원 표현 I

1. PG-STEAMER→3D Analyzer→Terrain Visualization

2. DEM File→dem_20_interpolated.idm 선택→Load

3. 마우스를 이용하여 확대/축소/이동/회전

4. Terrain Visualization→DEM Option→with Image→Image File→ortho.idm 선택

5. 위성영상의 3차원 표현 확인

[2] DEM과 정사영상을 이용한 3차원 표현 II

1. Terrain Visualization→DEM File→daejon_dem 선택, Image File→daejon_kompsat 선택

2. Image Layer의 색상을 R, G, B(순서대로)로 설정→Image Option→RGB→Load

3. 3차원 영상 확인

4. Increase Z Factor와 Decrease Z Factor 사용해보기

[3] 3차원 영상의 가시지역 분석

1. LOS Analysis→영상의 임의 지점을 더블 클릭→가시 권역 구분

2. Path Analysis→비행 경로 디지타이징→Save/Load→path로 저장

3. Flight Simulation→Flight Control→by the path→Load Path: 위에서 지정한 경로 파일 선택

4. 모의 비행 시작

5. Tools 메뉴 사용하여 각종 효과 사용

제 5장 도면제작 및 출력

[1] 도면 제작과 출력

1. PG-STEAMER→Visual Analyzer→daejon.idm 선택 후 RDB 합성

2. Map Composer→영상의 위치 이동 및 크기 조절

3. 영상 더블 클릭→축척을 1:25000으로 변환

4. 영상의 그리드 선 및 좌표값 표현하기: Map Grid 이용하여 영상 내에서 마우스 드래그

5. Map Grid 더블 클릭→Titles 탭에서 Title과 Subtitle 변경(글씨체, 색상, 크기, 위치 등)

6. 축척 표현: Scale Bar, 더블 클릭하여 조정

7. 방향 표현: North Arrow, 더블 클릭하여 조정

8. 폴리곤 만들어보기(Shift 키를 이용하여 폴리곤의 꼭지점 개수 늘리기)

9. 선 그리기, 텍스트 상자 만들기 등