원격탐사학 및 실험 기말시험

강원대학교 지구물리학과 이훈열 교수

(2010년 6월 11일. 전자계산기 사용 가능.)

5 bit로 표현할 수 있는 unsigned integer는 (    )에서 (    )까지이다. (5점)

BIP, BIL, BSQ에 대하여 설명하시오. (5점)

다음의 값을 구하시오. (10점)

(a) 1101101110012 = (         )8 = (           )16

(b) 0.10012 = (           )10

다음 세 band를 가진 3bit 영상이 있다.

Band 1	Band 2         Band 3

2	5	3
6	0	4
3	7	6
4	1	4

5	6	0
7	2	5
4	7	5
3	1	4

1	3	2
4	0	2
2	6	5
7	3	3

(a) 2D-Scattergram (Band 1과 Band 2, Band 2와 Band 3, Band 3과 밴드 1)을 그리시오. 단, 중복되는 점은 ◎와 같이 반지름이 점점 커지는 동심원으로 표현하시오. (10점)

(b) 각 밴드의 Histogram을 그리시오.  (10점)

(c) Covariance Matrix와 Correlation Matrix를 구하시오. (소수 둘째자리까지) (10점)

(d) Covariance Matrix의 Eigenvalue, Eigenvector를 구하시오 (10점).

(e) Principle Component Transformation을 수행하시오. (10점)

(f) PCT된 영상의 Scattergram을 구하시오(PC1과 PC2, PC2와 PC3, PC3과 PC1). (10점)

Minimum distance classifier와 Maximum likelihood classifier를 비교 설명하시오. (10점)

다음 영상에 대하여 아래의 spatial filter를 적용한 값을 소수 둘째자리까지 구하시오. 단, 영상의 가장자리 부분을 제외한 중앙의 9개 pixel에 대한 값만을 구합니다. (10점)

2	3	5	4	1
3	4	3	5	3
0	2	4	0	7
2	4	5	5	6
2	6	2	4	1

(a) Average Filter	(b) Laplacian edge detect filter

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

수고했습니다.