원격탐사학 및 실험 기말시험

강원대학교 지구물리학과 이훈열 교수

2011년 6월 16일 9시-10시 50분. 전자계산기 사용 가능. 소수둘째자리까지.

다음의 값을 구하시오. (10점)

(a) 100101111012 = (         )8 = (           )16

(b) 0.11012 = (           )10

다음 세 band를 가진 3bit 영상이 있다.

Band 1	Band 2	Band3

2	5	4
6	0	2
3	7	5
3	1	6

3	6	2
7	1	3
4	6	5
4	0	7

4	3	3
6	0	2
4	6	7
7	2	3

(a) Band 1과 Band 2, Band 2와 Band 3, Band 3과 Band 1의 Scattergram을 그리시오. 단, 중복되는 점은 ◎와 같이 반지름이 점점 커지는 겹동심원으로 표현하시오. (10점)

(b) Covariance Matrix와 Correlation Matrix를 구하시오. (10점)

(c) Covariance Matrix의 Eigenvalue, Eigenvector를 구하시오 (10점).

(d) Principle Component Transformation을 수행하시오. (10점)

(e) PC1과 PC2 , PC2와 PC3, PC3과 PC1의 Scattergram을 구하시오. (10점)

Minimum distance classifier, Parallelepiped classifier 및 Maximum likelihood classifier를 비교 설명하시오. (10점)

Supervised Classification과 Unsupervised Classification을 비교설명 하시오. (10점)

아래 Classification Error Matrix를 보고 User's Accuracy, Producer's Accuracy, Overall Accuracy를 계산하고 그 의미를 설명하시오. (10점)

< Classification Error Matrix >

Reference Data Classified Data	호수	산림	도시	농경지	User's Accuracy
호수	42	3	0	1	( )
산림	2	10	3	2	( )
도시	0	3	18	2	( )
농경지	1	2	3	12	( )
Producer's Accuracy	( )	( )	( )	( )	Overall Accuracy ( )

다음 영상에 대하여 아래의 spatial filter를 적용한 값을 구하시오. 단, 영상의 가장자리 부분을 제외한 중앙의 9개 pixel에 대한 값만을 구합니다. (10점)

<영상>

1	3	5	4	1
3	5	2	2	3
0	2	4	1	0
2	4	5	3	2
2	1	2	4	1

(a) Average Filter	(b) Laplacian edge detect filter

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

한학기 동안 수고했습니다.