원격지질학 기말시험

강원대학교 지구물리학과 이훈열 교수

2012년 12월 10일(월) 13:30-14:45

능동(active)과 수동(passive) 센서의 의미를 쓰고 예를 드시오. (5점)

마이크로파를 파장에 따라 구분하시오. (5점)

레이더가 전천후 영상을 얻을 수 있는 이유는 무엇인가? (5점)

레이더영상에서 지표 거칠기의 기준은 무엇인가? (5점)

마이크로파 ‘파장’과 지표나 산림 속으로의 ‘투과력’과의 관계는? (5점)

Synthetic Aperture Radar가 해상도를 높이는 방법에 대해 쓰시오. (10점)

레이더영상에서 foreshortening, layover, shadow가 일어나는 원리를 그림을 그려 설명하시오.(10점)

광합성이 활발한 식물의 일반적인 분광반사도를 그리고 잎의 수분함량에 따른 변화를 설명하시오. (5점)

작물의 성장에 따른 분광반사도의 변화를 근적외선-적색 분산도(scattergram)상에서 설명하시오.(5점)

여러 가지 식생지수에 대하여 설명하시오.(10점)

순수한 물속으로 가장 깊이 투과하는 파장은? (5점)

구름과 눈의 분광반사도의 차이를 설명하시오. (5점)

수분함량에 따른 토양의 분광반사도 차이를 설명하시오. (5점)

암석의 분류에 가장 효과적인 파장대와 센서는? (5점)

배수밀도에 대해 정의하고, 지표 투수성과의 관계를 설명하시오. (5점)

해양 분야의 원격탐사를 통해 얻을 수 있는 정보를 설명하시오. (5점)

광물 및 암석 분야의 원격탐사를 통해 얻을 수 있는 정보를 설명하시오. (5점)

한 학기동안 수고했습니다.