지구정보학및실험 기말시험

강원대학교 지질지구물리학부 이훈열 교수

2017년 12월 14일(목) 09:00~10:50

GIS의 발달과정을 설명하시오.

준거타원체와 데이텀의 정의를 쓰고, 우리나라의 변천사항을 설명하시오.

GPS의 구성요소에 대하여 설명하시오.

지리좌표계란 무엇인가?

투영면의 형태, 광원의 위치, 투영면의 접점에 따라 투영법을 분류하시오.

지시타원체의 역할을 무엇인가?

‘지형분석과 3차원 표현법 실습’에서 사용된 아래의 [도구] 중에서, 아래에 주어진 [과정]의 결과를 얻기 위해서 필요한 [도구]를 하나씩 선택해서 쓰시오.

[도구] Add Basemap, Raster Calculator, Slope, Aspect, Hillshade, Buffer, Clip, Dissolve, Fill

[과정]	1) 경사도 분석 :

2) 경사 30도 이상의 절벽 찾기 :

3) 주향 분석 :

4) 음영기복 분석 :

5) 음영기복도와 항공사진의 결합 :

8. ‘하계망과 분수령 실습’에서 사용된 아래의 [도구] 중에서, 함몰지형을 채우고 흐름도를 만들 때 필요한 [도구] 3개를 찾아 순서대로 쓰시오.

[도구] Fill, Flow Accumulation, Flow Direction, Flow Length, Sink, Stream Link, Watershed

9. ‘입지 적합성 분석 실습’에서 산림 개발업자가 벌목을 위해서 벌채하기 좋은 최적의 입지를 찾으려고 한다. 이 때, 1) 기존 도로에서 5km 이내 지역에서만 벌채 가능, 2) 하천의 1km 이내 지역에서는 벌채 할 수 없다는 정부 규제조건이 있다. 아래 주어진 [도구] 중에서 2가지를 선택하고, 이를 이용해서 벌목이 가능한 지역을 찾는 과정을 서술하시오.

[도구] Buffer, TIN, Intersect, Erase, Clip, Dissolve

10. ‘입지 적합성 분석 실습’에서 장비가 올라가지 못하는 ‘경사 5도 이상인 지역을 제거’하려고 한다. 경사를 구하기 위해서는 주어진 등고선에서 경사도를 구축하는 것이 필요하다. 등고선에서 경사도를 구축하기 위해 주어진 [도구]를 순서대로 배치하시오.

[도구] Slope, Create TIN, TIN to Raster, Raster to Polygon, Intersect, Con

(        ) → (        ) → (        ) → Con → (         ) → (          )

한 학기 동안 수고했습니다.