지구정보학및실험 기말시험

강원대학교 지질지구물리학부 이훈열 교수

2018년 12월 20일(목) 13:00~14:50

지구타원체, 지오이드, 실제 지형을 설명하고 그림으로 도시하시오.

준거타원체와 데이텀의 정의를 쓰고, 우리나라의 변천사항을 설명하시오.

투영면의 형태, 광원의 위치, 투영면의 접점에 따라 투영법을 분류하시오.

GPS의 구성요소에 대하여 설명하시오.

어느 지역의 DEM이 주어졌을 때 적용할 수 있는 분석기법을 설명하시오.

‘입지 적합성 분석 실습’에서 산림 개발업자가 벌목을 위해서 벌채하기 좋은 최적의 입지를 찾으려고 한다. 이때, 1) 기존 도로에서 5km 이내 지역에서만 벌채 가능, 2) 하천의 1km 이내 지역에서는 벌채 불가능, 3) 해발고도 1000m 이하의 지역만 장비 진입이 가능하다는 조건이 있다. 아래 주어진 [도구] 중에서 3가지를 선택하고, [Layer]를 이용해서 벌목이 가능한 지역을 찾는 과정을 서술하시오.

[도구] Buffer, Clip, Dissolve, Erase, Intersect, Select By Attributes, TIN	[Layer] roadline, riverline, contpoly

‘산지지형 분석’에서 등고선으로부터 경사 30도 이상의 절벽을 찾기 위해서 사용되는 도구를 순서대로 배치하시오.(□칸의 부등호도 기재)

[도구] Creat TIN, Raster Calculater( slope □ 30 ), Slope, TIN to Raster

아래 그림에서 왼쪽의 개별 버퍼를 오른쪽의 합쳐진 버퍼로 만들기 위해서는 어떤 작업이 수행되어야 하는지 설명하시오.

회귀모델의 활용에서 폭력범죄 발생률을 종속변수로 하고 인구밀도, 인구 천 명당 승용차 수, 인구 천 명당 생활보호대상 수, 인구 천 명당 음식·숙박업 수를 독립변수로 한 전역적 일반회귀모델(OLS)의 Moran’s Index가 0.371이다. 이는 무엇을 의미하며 이 회귀모델은 옳은 모델인지 아니면 다른 회귀모델을 이용해야 하는지 설명하시오.

속성 테이블을 결합할 때 join과 relate의 차이는 무엇인지 설명하시오.

한 학기 동안 수고했습니다.