환경원격탐사학 및 실험  기말시험

강원대학교 지질지구물리학부 이훈열 교수

학과		학번		성명

2018년 6월 19일(화) 오후 1:00 ~ 2:50

※ 문제당 10점. 객관식은 소문항당 2점. 객관식은 문제지에 표기하고 서술형은 답지에 작성 후 모두 제출.

radar의 range resolution을 향상시키는 방법을 각각 고르시오.

① pulse length (감소, 증가, 상관없음)

② 안테나 길이 (감소, 증가, 상관없음)

③ depression angle (감소, 증가, 상관없음)

④ incidence angle (감소, 증가, 상관없음)

⑤ 중심 파장 (감소, 증가, 상관없음)

radar(SLAR)의 azimuth resolution을 향상시키는 방법을 각각 고르시오.

incidence angle (감소, 증가, 상관없음)

안테나의 azimuth 길이 (감소, 증가, 상관없음)

pulse length (감소, 증가, 상관없음)

중심 파장 (감소, 증가, 상관없음)

거리 (감소, 증가, 상관없음)

SAR의 azimuth resolution을 향상시키는 방법을 각각 고르시오.

중심 파장 (감소, 증가, 상관없음)

slant range (감소, 증가, 상관없음)

azimuth 안테나 길이 (감소, 증가, 상관없음)

range 안테나 길이 (감소, 증가, 상관없음)

pulse length (감소, 증가, 상관없음)

radar의 foreshortening 현상을 증대시키는 요인을 각각 고르시오.

지형경사 (감소, 증가, 상관없음)

incidence angle (감소, 증가, 상관없음)

depression angle (감소, 증가, 상관없음)

shadow 현상 (감소, 증가, 상관없음)

look angle (감소, 증가, 상관없음)

radar의 수신강도를 키우는 방법을 각각 고르시오.

송신 파워 (감소, 증가, 상관없음)

안테나 크기 (감소, 증가, 상관없음)

ground range (감소, 증가, 상관없음)

물체의 단면적 (감소, 증가, 상관없음)

물체의 거칠기 (감소, 증가, 상관없음)

식물의 성장곡선을 R-NIR 그래프 상에서 표현하시오.

정규식생지수와 정규수분지수의 정의를 쓰고, 이를 식물의 분광반사도 그래프를 통하여 설명하시오.

순수한 물에 의한 빛의 흡수 및 산란을 그래프를 그려 설명하고, 여러 가지 불순물이 포함되었을 경우의 물의 분광반사도의 변화를 비교하시오.

농업 원격탐사와 기상 원격탐사의 네 가지 해상도 요구조건을 비교 설명하시오.

지표의 배수밀도와 투수율의 상관성을 설명하시오.

한 학기 동안 수고했습니다.