원격지질학 중간시험

강원대학교 지구물리학과 이훈열교수

학과		학번		성명

2011년 11월 10일(목) 오후 3:00 ~ 4:15

아래 괄호(  )안에 알맞는 말을 채우거나 꺽쇄표< >안에 주어진 보기에서 적합한 것을 찾아 밑줄을 그어 표시하시오. 이 시험지는 답지이오니 작성 후 그대로 제출하시오.

원격탐사 센서의 네 가지 해상도는 다음과 같다. 원격탐사 시스템이 감지할 수 있는 전자기 스펙트럼상의 특정 파장 간격의 수와 크기를 (     ) 해상도라 한다. 8bit 자료는 0~(     )까지의 자연수로 표현되는 (     ) 해상도를 가진다. 인공위성 궤도의 반복주기와 관측 폭은 (     ) 해상도를 결정한다. 센서로 구분할 수 있는 두 물체 사이의 최소각 혹은 직선간격을 (      ) 해상도라 한다.

원격탐사에서 사용되는 전자기파 스펙트럼은 대략적으로 다음과 같은 명칭을 가진다.

0.2~0.4 ㎛ (         )

0.4~0.5 ㎛ (         )

0.5~0.6 ㎛ (         )

0.6~0.7 ㎛ (  빨강   )

0.7~1.5 ㎛ (         )

1.5~3.0 ㎛ (         )

3.0~12.0 ㎛ (         )

1cm ~ 1 m (         )

에너지가 이동되는 방법은 (      ), (      ), (       )의 세가지가 있으며, 이 중 태양은 (       )를(을) 통하여 지구로 전달된다.

전자기파의 속도, 파장, 주파수의 관계식은 (            ) 이다.

물체로부터 복사되는 총 에너지양은 (              )법칙에 따른다. 즉 에너지는 온도에 비례하며, 그 수식은 (                  ) 이다.

비인 상수가 2898 ㎛K 일 때, 6000K 태양과 300K 지구의 최대복사에너지 파장을 소수 둘째자리까지 각각 구하면 (        ) ㎛, (       ) ㎛ 이다.

전자기파의 산란은 (                            ) 때문에 반사와 다르다. 대기 중 산란에는 (       ) 산란,  (        ) 산란, (        ) 산란의 세 가지가 있는데, 이를 구별하는 기준은 (                      ) 이다. 하늘이 파란 이유는 (       ) 산란으로 설명될 수 있으며, 회색빛 구름은 (          ) 산란 때문이다.

태양 빛 중에서 대기에 흡수되지 않고 지표면까지 도달하는 파장 영역을       (            )(이)라 부른다.

빛의 삼원색은 (              )이고, 물감의 삼원색은 (               )이다.

렌즈에서부터 필름까지의 거리를 (           )(이)라 한다. 필름에 도포된 할로겐화은 결정이 클수록 해상도는 <좋아, 나빠>지고 노출시간은 <짧아, 길어>진다.

시각적 인지 능력을 이용한 영상해석 요소를 있는 대로 쓰면 (      ),         (       ), (     ), (     ), (      ), (      ), (      ) 등이 있다.

스테레오 항공사진 촬영시 인접 사진간 종중복은 (    )%, 인접 경로간 횡중복은 (    ) ~ (     )%로 한다.

사진 촬영시 광축이 위치하는 점을 (            ) 이라고 한다.

태양고도각이 α이고 그림자의 길이가 L인 건물의 높이 h를 구하는 공식은      (             )로 표현된다.

영상의 밴드가 여러 개인 센서를 (          ) 센서라 하고, 특히 100여개 이상인 것을 (              )센서라 한다.

센서의 주사방식은 회전하는 주사거울이 있는 (        ) 방식과, CCD 센서가 선형으로 배열되는 (       ) 방식이 있다. (        ) 방식은 센서간 보정이 필요 없으나 기계적 결함이 일어날 가능성이 크고, (      ) 방식은 센서가 가벼우나 보정여부에 따라 영상에 줄무늬가 나타나는 단점이 있다.

지구를 남북으로 회전하면서 항상 같은 지방시에 촬영이 가능한 궤도를        (         ) 궤도라 하며, 특정한 지표면 상공에 항상 머물러 있는 궤도를       (            ) 궤도라 한다.

방출률이란 (                                                     )를 뜻하며, 그 값의 영역은 (        )이다. 물질의 방출률에 영향을 미치는 요소들을 나열하면 (         ), (        ), (         ) 등이 있다.

키르히호프 법칙은 (                        ) 이라는 것이다. 예를 들어 물은 열적외선에서 <흑체, 회색체, 선택적 복사체>에 가깝다.

접촉식 온도계로 ‘실제온도’를 측정하고 복사계로 ‘복사온도’를 측정한 후, 방출률을 구하는 수식은 (                         ) 이다.

극초단파 레이더가 태양조건과 기상에 관계없이 지표의 영상을 얻을 수 있는 이유는 두 가지인데, 이는 (                      )과(와) (                    ) 때문이다.

레이더의 빔 폭은 안테나의 길이와 파장이 주어졌을 때 (          )와 같은 관계식을 가지며, 이는 해상도와 연관된다. 자료 처리를 통하여 가상의 긴 안테나를 만들어 높은 해상도를 얻는 레이더를 (                      ) (이)라 한다.

레이더 영상은 지형기복이 심할 경우 (         ), (         ), (        )와 같은 현상이 나타난다.

레이더 영상은 표면이 거칠수록 <밝게, 어둡게> 나타난다. 지표면의 거칠기는 전자기파의 파장에 <비례, 반비례> 한다. 또한 젖어있는 토양은 마른 토양보다 레이더 영상에서 더 <밝게, 어둡게> 나타난다.

교차편파인 HV 편파의 레이더 영상은 평지 보다는 나무와 같이 복잡한 구조의 산란체에서 더 <밝게, 어둡게> 나타난다. 또한 입사파의 파장이 길수록 나무 상층부에서의 표면산란은 <줄어들, 늘어나>고, 심부에서의 체적산란은 <작아, 커>진다.

지형고도 자료를 얻는 방법에는 (            ), (            ), (            ), (         ) 등이 있다.

광합성이 활발한 잎은 근적외선에서 분광반사도가 가장 <크, 작>다.

잎이 녹색으로 보이는 이유는 청색이나 적색에 비하여 녹색이 상대적으로 <높은, 낮은>흡수율을 보이기 때문이다.

위아래로 겹쳐진 나뭇잎으로 입사된 빛이 투과 및 반사가 여러 겹으로 일어나는 현상을 (              )(이)라 한다.

식생지수 NDVI는 (                                            )의 약자로서, 그 수식은 (                               )이고, 그 값의 범위는             (               )이다.

토양조절 식생지수는 0~1의 값을 가지는 토양보정인자 L을 추가하여 토양에 의한 식생지수의 왜곡을 보정하는 것으로서, 그 수식은 (                      )로 주어진다.

잎의 수분함량이 크면 중적외선의 분광반사도가 대체적으로 <커, 작아>진다.

순수한 물이 파랑색을 띄는 이유는 (        ) 산란으로 설명할 수 있다. 물 속에 부유성 미네럴이 증가하면 분광반사도는 <증가, 감소>한다.

‘물투과밴드’는 주로 (     )색이다.

커다란 대류운의 상부에서 일어나는 열적외 복사의 값은 <강, 약>하고 가시광 반사는 <강, 약>하다.

중적외선에서 구름과 눈의 반사율은 <구름, 눈>이 더 강하다. 따라서 중적외선을 사용하면 구름과 눈을 확연히 구별할 수 있다.

도심지에서 건물의 변화를 보려면 <시간, 공간> 해상도가 특히 좋아야 한다.

기상 예보를 위해서는 <시간, 공간> 해상도가 특히 좋아야 한다.

입자크기에 따른 점토, 실트, 모래, 자갈의 등급 기준은 각각 (        ) mm, 0.05 mm, (        ) mm 이다.

일반적으로 토양의 함수량이 클수록 토양 반사율은 <높아, 낮아>지게 된다.

하천의 총 길이를 유역면적으로 나눈 것을 (              )(이)라 한다.

불투수성 점토와 셰일은 배수밀도가 가장 <높, 낮>다.

수고했습니다.